Kjente problem med min programvare:

1. Klarer ikke å detekere klokkehopp skikkelig. Vurder å lage et eget skript som gjør dette i stedet.
2. Det er nan i første og siste epoke for satellitt elevasjonvinkelene. Har sikkert med nullindeksering vs matlab å gjøre.
3. Detekterte fasebrudd med LLI fungerer IKKE
4. C1P signalet f.eks blir det trolig ikke beregnet for for det mangler L1P?? Usikker, men dette fungerer i såfall heller ikke i Bjørn Eiriks.